Приложение №1

к паспорту доступности  
х^ДЯ§®Жга социальной  
Ж^^ЖРУКТУРЫ

й&аю: щййМБДОУ №11 fig И.В. Вепрева

*Ъ* от 01.09.2022г.

ПЛАН

адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Выявленные нарушения и замечания | Мероприятия по временному при­способлению объекта (с указа­нием срока) | Перечень меро­приятий по адапта­ции объекта | Стоимость мероприятий в тыс. рублей | Срок испол­нения | Альтернативный способ оказания ус­луги в случае невоз­можности адаптации объекта\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| „ I. Территория, прилегающая к зданию | | | | | | |
| 1.1. | Остановка общественно­го транспорта отсутству­ет в населенном пункте с.Усть-Ургал. |  | 1 |  |  |  |
| II. Вход в здание | | | | | | |
| 2.2. | Пандус отсутствует.  Поручни не установлены. |  | Строительство но­вого пандуса в со­ответствие с требо­ваниями. | 200.00 | 2030 год |  |
| 2.3. | Поверхность входной  площадки частично раз­рушена, уклона не имеет. |  | ремонт площадки в соответствие с тре­бованиями. | 30.00 | 2030 год |  |
| 2.4. | Порог высотой 0,15 м., осложнен проведенными под ним трубами, допус­тимо - 0,014м.о |  | Устранить порог, перенести трубы. | 70.00 | 2030 год |  |
| 2.5. | Тамбур не оборудован, |  | Оборудовать грязе- | 10.00 | 2030 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | соответствующим требо­ваниям грязезащитным покрытием |  | защитным покры­тием. | f | год |  |
| III. Пути движения внутри здания. | | | | | | |
| 3.1. | Высота порогов состав­ляет 0,05- 0,15 м, допус­тимо - 0,014м. |  | Устранить пороги. | 60.00 | 2023 год |  |
| 3.2. | Ширина дверных про­емов и выходов из поме­щений 1,42- 0.76 м |  | Расширить дверные проемы, заменить двери | 400.00 | 2022 год |  |
| 3.3. | Отсутствуют устройства визуальной или тексто­вой связи. Эвакуацион­ные знаки не соответст­вуют ГОСТ. |  | Установить уст­ройство визуальной или текстовой свя­зи. Двери и стены помещений обо­значить эвакуаци­онным знаком Е21. |  | 2030 год |  |
| 3.4. | Перепады высоты между путями эвакуации и эва­куационными выходами 0.15м | Приспособить съезды | .А | 10.00 | 2030 |  |
| 3.5. | Эвак^ционные выходы не оборудованы панду­сами. |  | Оборудовать лест­ницы эвакуацион­ных выходов пан­дусами. | 80. 00 | 2022 |  |
| IV.3 | | | она обслуживания инвалидов. | | | |
| 4.1. | Информирующие обо­значения помещений от­сутствуют |  | На дверях устано­вить информаци­онные обозначения. | 10.00 | 2030 год |  |
| V. Санитарно-гигиенические помещения. | | | | | | |
| 5.1. | Специально оборудован­ные для МГН места от­сутствуют. |  | Оборудовать уни­версальную сани­тарно-бытовую комнату в соответ­ствие с требова­ниями. Обозначить специальными зна­ками.  Установить систе- | 900.00 | 2030 год |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | му тревожной сиг­нализации. |  |  |  |
| VI. Система информации на объекте. | | | | | | |
| 6.1. | Визуальные средства  информации отсутству­ют. |  | Установить визу­альные средства информации. | 10,00 | 2030 год |  |
| 6.2. | Акустические средства информации отсутству­ют. |  | Установить аку­стические средства информации. | 40,00 | > 2030 год |  |
| 6.3. | Тактильные средства  информации отсутству­ют. |  | Установить так­тильные средства информации. | 12,00 | 2030 год |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 1763000,00 |  |  |

\* Невозможность адаптации объекта может быть признана в случае принадлежности здания к памятникам архи­

тектуры и при особых технических условиях.