

МБДОУ №11

И.В. Вепрева

**АКТ**

**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры**

1. Общие сведения об объекте
   1. Наименование(вид) объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №11 «Улыбка» сельского поселения «Село Усть- Ургал» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края (МБДОУ №11)
   2. Адрес объекта: 682082, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, с.Усть-Ургал, ул.Центральная,22
   3. Сведения о размещении объекта:

* отдельно стоящее 1 -этажное здание 386,9 кв.м
* наличие прилегающего земельного участка (да.нет);
  1. Год постройки здания 1990 г., последнего капитального ремонта - 2022 г.
  2. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2023г.
  3. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №11 «Улыбка» сельского поселения «Село Усть-Ургал» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края (МБДОУ №11)
  4. Юридический адрес организации, (учреждения): 682082, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, с.Усть-Ургал, ул.Центральная.22

1. **Характеристика деятельности организации на объекте** Дополнительная информация: образование детей
2. Состояние доступности объекта
   1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

*Остановка общественного транспорта отсутствует в населенном пункте с.Усть-Ургап.* Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет.

* 1. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
     1. расстояние до объекта от остановки транспорта 0м
     2. время движения (пешком) 0 мин
     3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути *{да, нет),*
     4. Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет,*
     5. Информация на пути следования к об^гкту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет,*
     6. Перепады высоты на пути: *есть, нет* (уклон вниз с дороги к тротуару под углом в 30°, длина 0,4 метра.).

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

**3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№ п/п | **Категорияннвалидов**  (вид нарушения) | **Вариант организации доступности объекта** (формы обслуживания)\* |
| 1. | **Все категории инвалидов и МГН** | ДУ (К.О,С,Г,У) |
|  | *в том числе инвалиды:* |  |
| 2. | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3. | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4. | с нарушениями зрения | ду |
| 5. | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6. | с нарушениями умственного развития | ДУ (К.0,С,Г,У) |

- указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

**3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | **Основные структурно­функциональные зоны** | **Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов\*\*** | **Приложение** | |
| № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ (К.0,С,Г,У) | I |  |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДУ (К.О,С,Г,У) | II |  |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДУ(К.О,С,Г,У) | III |  |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ (К.0,С,Г,У) | IV |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДУ (К.0,С,Г,У) | V |  |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ (К.0,С,Г,У) | VI |  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ (К.О,С,Г,У) | VII |  |

\* Указывается:**дп-в-** доступно полностью всем;ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В- доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ- доступно условно, ВИД- недоступно

* 1. **. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: ДУ (ICO,С,Г,У)**

1. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № № п \п | **Основные структурно-функциональные зоны объекта** | **Рекомендации по адаптации объекта(внд работы)\*** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Ремонт текущий |
| 2 | Вход (входы) в здание | Ремонт капитальный |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Ремонт капитальный |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Ремонт капитальный |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Ремонт капитальный |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Ремонт текущий |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Ремонт капитальный |
| 8. | **Все зоны и участки** | **Ремонт капитальнын/текущий** |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

* 1. Период проведения работ: 2022-2030г.

в рамках исполнения плана по адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других малбмобильных групп населения, прилагаемому к паспорту доступности.

* 1. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступность всех зон и помещений - универсальная.

(Оценка результата исполнения плана по адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения)

* 1. Для принятия решения требуется,не требуется(иужиое *подчеркнуть):*
     1. Согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН КГКУ «Центр социальной поддержки населения в Верхнебуреинском районе».
     2. согласование работ с надзорными органами (в *сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указатъ)не* требуется.
     3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
     4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
     5. другое
  2. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Хабаровского края: www:zhit-vmeste.ru

*(наименование сайта, портала)*

1. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту *г*

на 2 л.

на 2 л.

на 2 л.

на 3 л.

на 2 л.

на 1 л.

1. Входа (входов) в здание
2. Путей движения в здании
3. Зоны целевого назначения объекта
4. Санитарно-гигиенических помещений
5. Системы информации (и связи) на объекте



Результаты фотофиксации на объекте - фотоснимки Паспорт БТИ (технический паспорт)

на 15 л.

на 1 л.

Члены комиссии:

Директор МБОУ НОШ №1 И.В. Вепрева

(Подпись)

Воспитатель МБОУ НОШ №1 Ефремава Г.Ф.

(Подпись)

В том числе: представители общественных организаций инвалидов

Председателе ООО «ВОИ» пр  
ЛИСЛ’ izztacg и У  
Ф.И.О.

Верхнебу^еинскому району (Подпись)

Приложение 1

к Акту обследования к паспорту доступности от «о\*» 2022 г.

I Результаты обследования:  
1. Территории, прилегающей к зданию

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №11  
«Улыбка» сельского поселения «Село Усть-Ургал» Верхнебуреинского муниципального  
района Хабаровского края (МБДОУ №11) с.Усть-Ургал, ул.Центральная,22

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименован не функционал ьно- планировочн ого элемента** | Наличие элемента | | | **Выявленные нарушения и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимс для инвалид а (катего­рия) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территори ю | есть |  | 1 | Уклон вниз с дороги к тротуару под углом в 30, длина 0,4 метра. | К  О  С | Привести в  соответствие уклон съезда с тротуара. | Ремонт текущ ИЙ |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территори и | есть |  | 2 | Бордюр отсутствует, не имеет пандуса, на пути движения  бетонное покрытие частично разрушено, имеются глубокие выбоины. | К  О  с | Заменить покрытие | Ремонт текущ ИЙ |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Пандус (наружный ) | нет |  |  |  | к  О  с | Установить пандус с поручнями | Ремонт текущ ИЙ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 | Автостоян ка и парковка | нет |  |  |  | К  0 с | Оборудовать автостоянку | Ремонт текущ ИЙ |
|  | ОБЩИЕ | Беспрепятственное | | | и удобное передвижение МГЕ | | по участку. Информационная | |
|  | поддержка | | на пути движения МГН. Возможность совмещения транспортных | | | | |
|  | требования к зоне | проездов и пешеходных дорог на пути к объекту. Наличие гигиенических сертификатов на материалы. Организация мест отдыха на участке. | | | | | | |

II Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно­функциональной зоны | **Состояние доступности\*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации по адаптации** (вид работы)\*\* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Территория, прилегающая к зданию | ДУ |  | 1-2 | Ремонт текущий |

* указывается:ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно ♦♦указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Приложение 2 <05 2022 г.

к Акту обследования к паспорту доступности от «Э(»

I Результаты обследования:  
2. Входа (входов) в здание

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №11  
«Улыбка» сельского поселения «Село Усть-Ургал» Верхнебуреинского муниципального  
района Хабаровского края (МБДОУ №11) с.Усть-Ургал, ул.Центральная.22

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/ п | **Наименование функционально**  **планировочног**  **о элемента** | Наличие элемента | | | **Выявленные нарушения и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | |
| есть/ нет | V» на алан е | № фото | Содержание | Значимс ДЛЯ инвали; а (катего­рия) | Z—5  Содержание | Вид ы рабо т |
| >.1 | Лестница (наружная) | ест ь |  | 3 ' | Ширина/' лестницы  составляет 1.50 м.,  поручни не установлены. | К О С | Установка поручней, | Ремо нт капи таль ный |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ’.2 | Пандус (наружный) | Нет |  |  |  | К О С | Установить пандус и  поручни | Ремо нт капи таль ный |
| >.3 | Входная площадка (перед дверью) | ест ь |  | 4  4,1 | Поверхность входной  площадки частично  разрушена, имеет трещины, уклона не имеет. Размеры площадки не  соответствуют требованиям. | К О С | Восстановлен ие площадки, оборудовани е знаками доступности. | Ремо нт капи таль ный |
| ’.4 | Дверь (входная) | ест ь |  | 5  5.1 | Ширина двери 1,45 м, дверь имеет порог высотой 0,15м. | К О с | Привести в соответствие | Ремо нт капи таль ный |
| ’.5 | Тамбур | ест ь |  | 6  6.1  6.2 | Глубина тамбура 1,83 м. Грязезащитное покрытие отсутствует. | к О с | Привести в соответствие | Ремо нт капи таль ный |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | Как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли. Гигиенические сертификаты на материалы. | | | | | | |

II Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно­функциональной зоны | **Состояние доступности\*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации по адаптации** (вид работы)\*\* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Вход в здание | ДУ (К,О,С,Г,У) |  | 3-6.2 | Ремонт капитальный |

* указывается:ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно \*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:.

Приложение 3

к Акту обследования к паспорту доступности от «ОЪ> 2022 г.

I Результаты обследования:

1. **Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №11  
   «Улыбка» сельского поселения «Село Уст1#Ургал» Верхнебуреинского муниципального  
   района Хабаровского края (МБДОУ №11) с.Усть-Ургал. ул.Центральная,22  
   Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование** | Наличие | **Выявленные нарушения** | **Работы по адаптации** |
| п/п | **функционально-** | элемента | **и замечания** | **объектов** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **планировочного элемента** | есть/ нет | № на тлане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего­рия) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания) | есть |  | 6  6.1  6.2 | Ширина коридоров 1,84 м. Доступный маршрут первого этажа не имеет ровной поверхности. | К,О, с,Г | Привести в соответствие | Теку щий ремо нт |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Дверь | есть |  | 6  6.1  6.2 7  8 | Ширина дверных проемов и выходов из помещений  1,42м Высота  порогов составляет 0,05-0.15м | к О с | Увеличить ширину проходов. Ликвидировать пороги. | Ремо нт капи таль ный |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть |  | 6  6.1  6.2 7  8 | Отсутствуют устройства селекторной связи, визуальной или  текстовой связи.  Перепады высоты между путями  эвакуации и  эвакуационным выводами 0,05 - 0.15м | г к  О с У | Установить устройства визуальной или текстовой связи. Двери и стены помещений обозначить эвакуационным знаком Е21. Приспособить съезды к  эвакуационным выходам. | Ремо нт теку щий |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | Определяется наиболее рациональный (короткий и удобный) путь к зоне целевого назначения. Гигиенические сертификаты на материалы. | | | | | | |

I Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно­функциональной зоны | **Состояние доступности\*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации по адаптации** (вид работы)\*\* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДУ(К,О, С,Г,У) |  | 6-8 | Ремонт капитальный |

\* указывается:ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: .

Приложение 4 (I)

к Акту обследования к паспорту доступности от <ф(» 2022 г.

I Результаты обследования:

1. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
   Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №11  
«Улыбка» сельского поселения «Село Усть-Ургал» Верхнебуреинского муниципального  
района Хабаровского края (МБДОУ №11) с.Усть-Ургал, ул.Центральная,22  
Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  1/п | **Наименование функционально- планировочного элемента** | Наличие элемента | | | **Выявленные нарушения и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | |
| есть/ нет | V» на шане | № фото | Содержание | Значимс  ДЛЯ инвалид; (катего­рия) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть |  |  | Здание не  приспособлено для обслуживания (обучения детей инвалидов) |  | Привести в  соответствие. | Капитальный ремонт |
| 1.2 | Зальная форма обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Кабина индивидуального обслуживания | нет |  |  | • |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | . Гигиенические сертификаты на материалы. | | | | | | |

II Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно­функциональной зоны | **Состояние доступности[[1]](#footnote-2)** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации по адаптации** (вид работы)[[2]](#footnote-3) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Зона целевого посещения объекта | ДУ(К,О, С,Г,У) |  |  | Ремонт капитальный |

Комментарий к заключению:

Приложение 4 (II) к Акту обследования к паспорту доступности от «О!» **<0 &** 2022 г.

I Результаты обследования:

1. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
   Вариант II - места приложения труда

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование функционально­планировочного элемента** | Наличие элемента | | | **Выявленные нарушения и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | |
| есть/ нет | № на  злане | № фото | Содержание | Значимо для инвалиде (катего­рия) | Содержание | Виды работ |
| Место приложения труда |  |  |  | с |  |  |  |

II Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно­функциональной зоны | **Состояние доступности\*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации по адаптации** (вид работы)\*\* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
|  |  |  |  |  |

\* указывается:ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно \*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Приложение 4(111)

к Акту обследования к паспорту доступности от «О(» О0> 2022 г.

I Результаты обследования:

1. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
   Вариант III -.жилые помещения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | Наличие | **Выявленные нарушения** | **Работы по адаптации** |
| **функционально-** | элемента | **и замечания** | **объектов** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **планировочного элемента** | есть/ нет | № на  клане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего­рия) | Содержание | Виды работ |
| Жилые помещения | нет |  |  | • |  |  |  |

II Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно­функциональной зоны | **Состояние доступности\*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации по адаптации** (вид работы)\*\* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
|  | • |  |  |  |

\* указывается:ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)-доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В’- доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Приложение 5

к Акту обследования к паспорту доступности от «о?» О6> 2022 г.

I Результаты обследования:

1. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное дошкольное, образовательное учреждение детский сад №11  
«Улыбка» сельского поселения «Село Усть-Ургал» Верхнебуреинского муниципального  
района Хабаровского края (МБДОУ №11) с.Усть-Ургал, ул.Центральная,22  
Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование функционально­планировочного элемента** | Наличие элемента | | | **Выявленные нарушения и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | |
| №  1/п | есть/ нет | № на шане | № фото | Содержание | Значимо  ДЛЯ инвалиде (катего­рия) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть |  | 9  9.1  9.2 | Не соответствует требованиям/  Ширина кабины с унитазом 1,2 м нет крючков для  одежды и | К О С г | Оборудовать универсальную санитарно­бытовую комнату в  соответствии с | Ремонт капитальный |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | костылей, откидные опорные поручни, штанги, откидные сидения отсутствуют. Не оборудованы системой тревожной сигнализации. |  | требованиями. Обозначить специальными знаками.  Установить систему тревожной сигнализации. |  |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | нет |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | Не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан. Установка поручней, штанг, поворотных или откидных сидений. Выключатели и розетки на высоте 0,8м от уровня пола. Информирующие обозначения помещений. Гигиенические сертификаты на материалы. | | | | | | |

II Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно­функциональной зоны | **Состояние доступности\*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации по адаптации** (вид работы)\*\* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на  плане | № фото |
| Санитарно- гигиенические помещения | ДУ ВНД (К,О) |  | 9-9.2 | Ремонт капитальный |

\* указывается:ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно \*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Приложение 6

к Акту обследования к паспорту доступности от «of» 2022 г.

I Результаты обследования:

1. Системы информации на объекте

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №11  
«Улыбка» сельского поселения «Село Усть-Ургал» Верхнебуреинского муниципального  
района Хабаровского края (МБДОУ №11) с.Усть-Ургал, ул.Центральная,22

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально­планировочного элемента** | Наличие элемента | | | **Выявленные нарушения и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | |
| есть/ нет | № на шане | № фото | Содержание | Значимо  ДЛЯ инвалид: (катего­рия) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | нет |  |  | Визуальные отсутствуют | г, к, О, С | Установить | Ремонт текущий |
| 6.2 | Акустические средства | нет |  |  | Акустические средства отсутствуют | г, к, О, С | Установить | Ремонт текущий |
| 6.3 | Тактильные средства | нет |  |  | Тактильные средства отсутствуют | г, к, О, с | Установить | Ремонт текущий |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать ГОСТ). Система средств информации должна обеспечивать: непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения; предусматривать возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п.  Визуальная информация располагается на контрастном фоне.  Система оповещения о пожаре - световая, синхронно со звуковой сигнализацией. | | | | | | |

II Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно­функциональной зоны | **Состояние доступности\*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации по адаптации** (вид работы)\*\* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Система информации на объекте | ДУ(К,О, С,Г,У) |  |  | Ремонт текущий |

Комментарий к заключению:

1. указывается:**дп-в -** доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В -** доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ -** доступно условно, **ВИД -** недоступно [↑](#footnote-ref-2)
2. указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания [↑](#footnote-ref-3)